

**ДУМА МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в местные нормативы градостроительного**  **проектирования Мошенского муниципального округа**  **Новгородской области** |

принято Думой Мошенского муниципального округа Новгородской области

17 апреля 2025 года

В целях обеспечения градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области, руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Дума Мошенского муниципального округа Новгородской области

**РЕШИЛА:**

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Мошенского муниципального округа Новгородской области, утвержденные решением Думы Мошенского муниципального округа Новгородской области от 22.05.2024 № 137.

1.1. Дополнить основную часть «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мошенского муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мошенского муниципального округа» пунктом 1.1.3.12:

«1.1.3.12. Расчетный показатель:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации, размещаемые на первых этажах многоквартирных домов в условиях стесненной сложившейся застройки и при отсутствии территориальных резервов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Вместимость дошкольных образовательных организаций, (количество мест, ед.) | По заданию на проектирование \* |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с СП 42.13330, СП 2.4.3646-20 » | |

\*В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 2.4.3648-20, СП 4.13130.2013, СанПиН 1.2.3685, п.4.21 СП 54.13330.2022, СП 1.13130.

1.2. В Материалах по обоснованию изложить раздел «Обоснование расчетных показателей для объектов в области образования» в следующей редакции:

**«Обоснование расчетных показателей для объектов в области образования**

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Мошенского муниципального округа в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мошенского муниципального округа.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения** | Дошкольные образовательные организации, образовательные организации |
| **Территория применения расчетных показателей** | В основном, как правило, административные центры поселений |
| **Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения.   Значения расчетных показателей обусловлены 100% обеспечением поселений объектами образования |
| **Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения.  Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения городского поселения. |
| **Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| **минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения** | 880 мест на 1 тыс. детей – для дошкольных образовательных организаций.  85 мест на 100 детей в городе и 40 мест на 100 детей в сельской местности, при условии, что вторая смена составляет 10 % - для образовательных организаций. |
| **максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения** | **Для дошкольных образовательных организаций:**  1) в городе – не более 300 метров;  2) в сельской местности не более 500 метров.  Примечание: указанные значения не распространяются на специализированные и оздоровительные дошкольные образовательные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа.  **Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций:**  - в городе – равны расстоянию, соответствующему времени транспортной доступности;  - в сельской местности: для учащихся I ступени обучения равны расстоянию, соответствующему времени транспортной доступности; для учащихся II и III степеней обучения – не более 15 км.  **Максимальное время транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону) составляет:**  *в городе:*  - для учащихся I ступени обучения – 15 мин.;  - для учащихся II и III степеней обучения – 50 мин.  *в сельской местности:*  - для учащихся I ступени обучения – 15 мин.;  - для учащихся II и III степеней обучения – 30 мин.  **Максимальное расстояние пешеходной доступности общеобразовательных организаций составляет:**  *в городе -*не более 0,5 км.  *в сельской местности:*  - для учащихся I ступени обучения – не более 2 км.;  - для учащихся II и III степеней обучения – не более 4 км. |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| **минимально допустимый уровень обеспеченности объектами** | 880 мест на 1 тыс. детей – для дошкольных образовательных организаций.  85 мест на 100 детей в поселке городского типа и 40 мест на 100 детей в сельских населенных пунктах, при условии, что вторая смена составляет 10 % - для образовательных организаций. |
| **максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения** | **Для дошкольных образовательных организаций:**  1) в поселках городского типа – не более 300 метров;  2) в сельских населенных пунктах  не более 500 метров.  Примечание: указанные значения не распространяются на специализированные и оздоровительные дошкольные образовательные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа.  **Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций:**  - в поселках городского типа – равны расстоянию, соответствующему времени транспортной доступности;  - в сельских населенных пунктах: для учащихся I ступени обучения равны расстоянию, соответствующему времени транспортной доступности; для учащихся II и III степеней обучения – не более 15 км.  **Максимальное время транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону) составляет:**  *в поселках городского типа:*  - для учащихся I ступени обучения – 15 мин.;  - для учащихся II и III степеней обучения – 50 мин.  *в сельских населенных пунктах:*  - для учащихся I ступени обучения – 15 мин.;  - для учащихся II и III степеней обучения – 30 мин.  **Максимальное расстояние пешеходной доступности общеобразовательных организаций составляет:**  *в поселках городского типа -*не более 0,5 км.  *в сельских населенных пунктах:*  - для учащихся I ступени обучения – не более 2 км;  - для учащихся II и III степеней обучения – не более 4 км. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации, размещаемые на первых этажах многоквартирных домов в условиях стесненной сложившейся застройки\* и при отсутствии территориальных резервов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Вместимость дошкольных образовательных учреждений, размещаемых на первых этажах многоквартирных домов в условиях стесненной сложившейся застройки и при отсутствии территориальных резервов определяется по заданию на проектирование (в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 2.4.3648-20, СП 4.13130.2013, СанПиН 1.2.3685, п.4.21 СП 54.13330.2022, СП 1.13130). |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Определяется в соответствии с СП 42.13330.2016, СП 2.4.3648-20 » |

\*то есть застройки, имеющей плотность выше нормативной, и (или) условия, исключающие возможность существенно изменять планировочные параметры размещения объектов (в соответствии с п.3.31в СП 42.13330.2016).

2. Решение вступает в силу со дня опубликования

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского муниципального округа" и разместить на официальном сайте Мошенского муниципального округа Новгородской области в сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Думы**  **муниципального округа**  **В.В. Ким** |  | **Глава муниципального округа**  **Т.В. Павлова** |

№262

от 17 апреля 2025 года

с. Мошенское